第一期生产S2所需要的wire1适配器：

S2 探测器图纸和数量如下，除了S2探测器，其他探测器也需要类似数量的线路板，但是INI 和END不同， Common R/L相同。为了后期在板上焊接大量的0.7mm长的二极管，相同的板需要并排制作在同一张母板上。

板材为FR4无卤板，必须坚固不易分层。线路板一面印刷阻焊漆，一面不印刷，图纸以gerber格式为准。

图纸为S2放在S2\_Wire1\_split.rar中，生产数量：

GS2P1 INI: 45

GS2P2 INI: 45

GS2P3 INI: 45

GS2P4 INI: 45

GS2P1 END: 45

GS2P2 END: 45

GS2P3 END: 45

GS2P4 END: 45

图纸放在Common.rar中，生产数量：

PCB Prints Common R: 450

PCB Prints Common L: 450